**Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un SIA „Rojas DzKU”**

**Iepirkumu komisijas atbildes**

Iepirkuma procedūras „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Rojā”, identifikācijas Nr. SIA „Rojas DzKU” 2018/10 ietvaros

1. **Ieinteresētā pretendenta jautājums:**

*Tāmes ierakstos Nr.69 un Nr.70 apjomi ir savstarpēji neatbilstoši. Ja pieņemam, ka pareizais apjoms ir 690 m2 zālāja atjaunošana pozīcijā Nr.69, tad pozīcijas Nr.70 melnzemes apjomam pie biezuma 10 cm jābūt 69 m3, ne viss, kā norādīts šobrīd 6,9 m3.*

**Atbilde:**

Paskaidrojam, ka darba procesā radusies aritmētiskā kļūda un pareizā atbilde 69 m3.

1. **Ieinteresētā pretendenta jautājums:**

*Grunts nomaiņa (par piemēru ņemtas pozīcijas Nr.58, 59, 60 un 61). Saskaitot pozīcijās Nr.59, 60 un 61 minētos apjomus, iegūtais apjoms sakrīt ar pozīcijā Nr.58 norādīto, līdz ar to visas šīs pozīcijas ir savstarpēji saistītas un pozīcijā Nr.58 norādītais apjoms ir kopējais izrokamais. Pozīcijā Nr.58 minēts, ka izraktā grunts 5160 m3 apjomā nogādājama atbērtnē, bet nav minēts vai tā ir paredzēta atpakaļ bēršanai vai utilizēšanai. Pozīcijā Nr.61 norādīts, ka izraktā grunts 580 m3 ir izvedama un utilizējama, bet pozīcijās Nr.59 un Nr.60, ka paredzēts tranšejas aizbērt ar jaunu minerālmateriālu 1710 m3 un 2870 m3 apjomā, līdz ar to utilizējamai gruntij vajadzētu sakrist ar pozīciju Nr. 59 un Nr.60 summāro apjomu. Tāpat arī ierosinām pozīcijā Nr.58 uzrādīt tikai grunts izrakšanu, ne viss arī prom aizvešanu, kā arī iekļaut pozīciju – tranšejas aizbēršana ar esošu grunti. Katrā gadījumā, lūdzam precizēt zemes darbu apjomus un nosaukumus, lai visiem pretendentiem būtu vienādi nosacījumi uz iepirkuma brīdi un nebūtu iespējas katram interpretēt pozīcija pēc saviem ieskatiem (tas pats attiecas arī uz analogām pozīcijām pārējās tāmes apakšsadaļās).*

**Atbilde:**

Projektētājs izstrādājot Būvprojekta "Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un

pārbūves darbi Rojā" apjomus, ir rēķinājis sekojoši -

Pozīcijas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 27-00057 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā ielu braucamās daļas (h~0,7 m) un ietves segumu (projektēto pievadu šķērsojumu vietās h~0,2 m) demontāža | m3 | 5160,00 |
| 59 | 27-00058 | Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 1710,00 |
| 60 | 27-00059 | Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m | m3 | 2870,00 |
| 61 | 27-00060 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 580,00 |

Pozīcija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 27-00057 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā ielu braucamās daļas (h~0,7 m) un ietves segumu (projektēto pievadu šķērsojumu vietās h~0,2 m) demontāža | m3 | 5160,00 |

Skaidrojums: Ir rēķināts viss izrokamais grunts apjoms;

Pozīcija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 27-00058 | Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 1710,00 |

Skaidrojums: Ir rēķināts zem cauruļvada izbūvējamais pabēruma un virs caurules

apbēruma grunts apjoms;

Pozīcija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 27-00059 | Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m | m3 | 2870,00 |

Skaidrojums: Ir rēķināts grunts apjoms, kas sastāda aizberamo grunts daļu no caurules apbēruma virsmas līdz seguma atjaunošanas daļai;

Pozīcija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 27-00060 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 580,00 |

Skaidrojums: Ir rēķināts ceļa atjaunojamās grunts apjoms, kas ir identisks ceļa segumu atjaunošanas apjomā uzrādītajam.

Šāds aprēķina veids ir ievērots arī pārējās objekta pozīcijās, kas skar grunts darbus.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs H. Valdemārs

*T.: +371 29136442*